ST8;
AR=08;
AFCU=00 48;
AFCD=00 50;
AFCR=00 4D;
AFCL=00 4B;
AFCH=00 47;
AFMU=1B 5B 41;
AFMD=1B 5B 42;
AFMR=1B 5B 43;
AFML=1B 5B 44;
AFMH=1B 5B 48;
AFES=1B 5B 32 4A;
AFER=;
AFEK=;
AFEL=1B 5B 4B;
AV=25;
AFIG=FF;
AB=1B;
AW=t;
