;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;    Sample configuration file for iSBC 208 board bootstrap driver
;
;    A configuration file for a bootstrap driver consists of
;    an include of the bootstrap driver macro file followed
;    by an invocation of the configuration macro for the driver.
;
;    The 208 board macro is:
;
;    b208(IO_base)
;
;    IO_base is the I/O base port number selected on the 208 board.
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$include(:f1:b208.inc)

%b208(180H)
